Código de cores do resistor:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Côr** | **1ª e 2ª Faixa** | **3ª Faixa** | **4ª Faixa** | |
|  | 1º e 2º Número directo | Factor  multiplicador | Tolerância | % |
| Prata |  | 0.01 |  | +/- 10 |
| Ouro |  | 0.1 |  | +/- 5 |
| Preto | 0 | x 1 | Sem cor | +/- 20 |
| Castanho | 1 | x 10 | Prateado | +/- 1 |
| Vermelho | 2 | x 100 | Dourado | +/- 2 |
| Laranja | 3 | x 1,000 |  | +/- 3 |
| Amarelo | 4 | x 10,000 |  | +/- 4 |
| Verde | 5 | x 100,000 |  |  |
| Azul | 6 | x 1,000,000 |  |  |
| Violeta | 7 |  |  |  |
| Cinzento | 8 | x 0.1 |  |  |
| Branco | 9 | x 0.01 |  |  |